Title: kanalizacja saniatarna LASOCIN
Author: UMiG Ożarów
Last saved by: JCzarnecka

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
NAZWA INWESTYCJI	sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami
ADRES INWESTYCJI	LASOCIN gm. Ożarów
INWESTOR	GMINA OZARÓW
ADRES INWESTORA	OŻARÓW
BRANŻA	wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych , montaż studzienek 
rewizyjnych 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      AZET na podstawie cen SEKOCENBUD I kw 2010r.
DATA OPRACOWANIA	22.03.2010 na podstawie SEKOCENBUD I kw 2010r.
	INWESTOR :
Data opracowania	Data zatwierdzenia
22.03.2010 na podstawie SEKOCENBUD I kw. 2010 r.

Opracował:
Alfred Liwiński

KANALIZACJA SANITARNA - PRZEDMIAR ROBÓT
Kk		k
Lp.    Podstawa                                                   Opis i wyliczenia                                                   j.m.        Poszcz          Razem
1 | 45231100-6 | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1

KNNR 1 0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji 
i przyłączy

km km

| | | | RAZEM | 0,467

2 d.1

KNNR 1 0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemność łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III-IV z trans. urobku na odległość  do 1 km sam.samowyład.70%

m^3 m^3

| | | | RAZEM | 784,15
3 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I-IV) | m^3 m^3 | |
| | | | RAZEM | 784,15
4 d.1 | KNNR 1 0214-02 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) dowiezienie piasku oraz ziemi | m^3 m^3 | |
| | | | RAZEM | 784,15
5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | dowiezienie ziemi do zasypu , uprzednio zgromadzonej 7423.5 | m^3 m^3 | |
| | | | RAZEM | 784,15
6 d.1 | KNNR 1 0307-04 z.o.2.10.1. 9901-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)30% | m^3 m^3 | |
| | | | RAZEM | 336,07
7 d.1 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr. kat. IV | m^3 m^3 | |
| | | | RAZEM | 336,07
8 d.1 | KNNR 1 0307-04 z.o.2.10.1. 9901-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h) pod przyłącza kanalizacyjne | m^3 m^3 | |
| | | | RAZEM | 112,50

9 d.1

KNNR 1 0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do
3.0 m w gr. kat. IV

m^3 m^3

| | | | RAZEM | 112,50
10 d.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m^2 m^2 | |
| | RAZEM                  2465,43
2 | 45233200-1 | ROBOTY DROGOWE -ROZBIORKOWE I NOWA   NAWIERZCHNIA
11 d.2 | KNNR 5 0721-01 z.sz.2.14. 9902-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) o szerokości 1.0 m dla sieci wodociągowej 3049m pod przyłącza 186m | m m | |
| | | | RAZEM | 45,00
12 d.2 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości 3235 | m m | |
| | | | RAZEM | 45,00
13 d.2 | KNNR 6 0801-07 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie 3235 | m^2 m^2 | |
| | | | RAZEM | 45,00
14 d.2 | KNNR 6 0801-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie 3235 | m^2 m^2 | |
| | | | RAZEM | 45,00
15 d.2 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie 3235 | m^2 m^2 | |
| | | | RAZEM | 45,00
16 d.2 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m^2 m^2 | |
-	2 –

kanalizacja sanitarna LASOCIN

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
| | | | RAZEM | 45,00
17 d.2 | KNNR 6 0105-06 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 3235 | m^2 m^2 | |
| | | | RAZEM | 45,00
18 d.2 | KNNR 6 0113-02 z.o.2.7. 9902-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) | m^2 m^2 | |
RAZEM              45,00
19 d.2 | KNNR 6 0113-05 z.o.2.7. 9902-02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) | m^2 m^2 | |
RAZEM              45,00
20 d.2 | KNNR 6 0308-03 z.o.2.7. 9902-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj.) | m^2 m^2 | |
| | RAZEM              45,00
3 | 45231300-8 | KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI
21 d.3 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4242 | m m | |
| | | | RAZEM | 422,00
22 d.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne fi 1000 191 | szt szt | |
| | | | RAZEM | 18,00
23 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1870 | m m | |
| | | | RAZEM | 45,00
24 d.3 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. odc. -1 prób. | |
| | | | RAZEM | 3,00
25 d.3 | Kal. geodezyjna | wykonanie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych 1 | Kpl kpl | |
| | | | RAZEM | 1,00

- 3 -